X0010
Częstotliwość rezonansowa rezonatora Helmholtza jest tym większa in:
Większa długość szyjki, a mniejsza jej powierzchnia przekroju i objętość komory
Mniejsza długość szyjki, a większa jej powierzchnia przekroju i objętość komory
Większa powierzchnia przekroju szyjk, a mniejsza jej długość i objętość komory
Mniejsza powierzchnia przekroju szyjki, a większa jej długość i objętość komory