X0001
Szum wąskopasmowy o danej częstotliwości środkowej maskuje tony o częstotliwościach
tylko większych niż częstotliwość środkowa szumu maskującego
tylko mniejszych niż częstotliwość środkowa szumu maskującego
większych lub mniejszych niż częstotliwość środkowa szumu maskującego, w zależności od poziomu
maskuje tylko tony o częstotliwościach leżących w wąskim paśmie wokół częstotliwości środkowej szumu maskującego