X0100
41. Charakterystyka kierunkowości źródła jest określana
 W polu bliskim źródła
 W polu dalekim
 W polu bliskim dla małych częstotliwości (ka<<1), a w polu dalekim dla dużych częstotliwości (ka>>1)
 Nie zależy od tego czy pole jest bliskie czy dalekie
