X0010
 Żyrator o stałej żyraq T zamienia podatność mechaniczną C, po stronie wtórnej na: 
 Pojemność elektryczną C= T2/ C, 
 Pojemność elektryczną C= C„/T2 
 Indukcyjność L= T2. C, 
 Indukcyjność L=T2/Cm 