X0001
 W mikrofonie elektrostatycznym o regulowanej kierunkowości ustawiono przełącznik w ten sposób, że obie membrany są przeciwnie spolaryzowane. W tym położeniu charakterystyka kierunkowości jest: 
 Dookólna 
 Kardioidalna 
 Hiperkardioidalna 
 Ósemkowa 