X1000
 Cechą charakterystyczną przetwornika wstęgowego jest: 
 Rezystancja elektryczna 0.1 — 0.2 Q 
 Rezystancja elektryczna 4-8 Q 
 Rezystancja elektryczna 40 — 80 Q 
 Rezystancja elektryczna 100-200 Q 