X0001
 Optymalna wartość dobroci mikrofonu elektrostatycznego ciśnieniowego przeznaczonego do pracy w polu fali swobodnej jest zawarta w zakresie: 
 zawarta w zakresie 2+5 
 zawarta w zakresie 1+2 
 zawarta w zakresie 0.7+1 
 mniejsza niż 0.7 