X0010
 W mikrofonie ciśnieniowo-gradientowym membrana jest wystawiona na działanie fali akustycznej 
 Jednostronnie 
 Dwustronnie symetrycznie 
 Dwustronnie niesymetrycznie 
 Działanie tego mikrofonu nie zależy od sposobu wystawienia membrany na działanie fali akustycznej 