X0010
 Elektrycznym odpowiednikiem dwigni o ramionach /ł i 12 jest wg analogii impedancyjnej widziany od strony zacisków 1: 
 żyrator o stałej żyracji /1//2 
 Żyrator o stałej żyracji /2/1i 
 Transformator o przekładni /31/2 
 Transformator o przekładni /2/11 