X01000
Charakterystyka kierunkowości źródła jest określana
W polu bliskim źródła
W polu dalekim
W polu bliskim dla małych częstotliwości (ka<<1), a w polu dalekim dla dużych częstotliwości (ka>>1)
Nie zależy od tego czy pole jest bliskie czy dalekie