X0100
Zawieszenie cewki w przetworniku magnetoelektrycznym w elektrycznym schemacie zastępczym zbudowanym wg analogii impedancyjnej jest reprezentowane przez
Rezystancję
Pojemność
Indukcyjność
Żyrator