X0100
 Mikrofon gradientowy charakteryzuje się: 
 Jednym wejściem akustycznym 
 Dwoma symetrycznie położonymi wejściami akustycznymi 
 Dwoma niesymetrycznie położonymi wejściami akustycznymi 
 Więcej niż dwoma wejściami akustycznymi 