X1000
Elektryczna impedancja unieruchomionego przetwornika typu elektrycznego jest:
Indukcynością i rezystancją połączonymi szeregowo
Indukcyjnością i rezystancją połączonymi równolegle
Pojemnością i konduktancją połączonymi szeregowo
Pojemnością i konduktancją połączonymi równolegle