X1000
Natężenie dźwięku fali płaskiej jest równe:
ilorazowi kwadratu wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej
ilorazowi wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej
iloczynowi kwadratu wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej
iloczynowi wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej