X1000
7. Natężenie dźwięku fali płaskiej jest równe:
 Ilorazowi kwadratu wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej
 Ilorazowi wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej
 Iloczynowi kwadratu wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej
 Iloczynowi wartości skutecznej ciśnienia akustycznego i akustycznej rezystancji właściwej
