X0010
Charakterystyka kierunkowości dwumembranowego mikrofonu elektrostatycznego, w którym tylko jedna membrana jest spolaryzowana względem elektrody nieruchomej jet:
Dookólna
Ósemkowa
Kardioidalna
Superkardioidalna