X1000
Rezystancja akustyczna u wlotu nieskończenie długiej  tuby wykładniczej powyżej częstotliwości granicznej
Rośnie od zera do wartości T0c/S1 , gdzie S1 jest powierzchnią wlotu tuby
Maleje od nieskończoności do wartości T0c/S1
Maleje od wartości T0c/S1 do zera
Rośnie od wartości T0c/S1 do nieskończoności