X0010
W przetworniku elektromagnetycznym o kotwicy zrównoważonej w stosunku do przetwornika o kotwicy swobodnej:
W schemacie zastępczym nie występuje ujemna podatność
Jest szersze pasmo przenoszonych częstotliwości
Są mniejsze zniekształcenia nieliniowe
Nie stosuje się polaryzacji