X0100
 W mikrofonie elektrostatycznym o regulowanej kierunkowości ustawiono przełącznik w ten sposób, że jedna z membran znajdują się na potencjale elektrody nieruchomej. W tym położeniu charakterystyka kierunkowości jest: 
 Dookólna 
 Kardioidalna 
 Hiperkardioidalna 
 Ósemkowa 