X0001
Charakterystyka kierunkowości dipola akustycznego jest:
ósemkowa w zakresie małych częstotliwości i jednokierunkowa w zakresie dużych częstotliwości
jednokierunkowa w zakresie małych częstotliwości i dookólna w zakresie małych częstotliwości
dookólna
ósemkowa