X1000
W mikrofonie elektrostatycznym o regulowanej kierunkowości ustawiono przełącznik w ten sposób, że obie membrany znajdują się na tym samym potencjale. W tym położeniu charakterystyka kierunkowości jest:
Dookólna
Kardioidalna
Hiperkardioidalna
Ósemkowa