X1000
Poszerzenie pasma przenoszenia w zakresie małych częstotliwości w mikrofonie dynamicznym ciśnieniowym uzyskuje się poprzez:
Zastosowanie rezonatora Helmholtza za membraną mikrofonu
Zastosowaniu rezonatora Helmholtza przed membraną mikrofonu
Ustawienie rezonansu membrany w zakresie małych częstotliwości
Optymalnewytłumienie rezonansu mambrany