X1000
Mikrofon ciśnieniowy charakterysuje się:
Jednym wejściem askutycznym
Dwoma symetrycznie położonymi wejściami akustycznymi
Dwoma niesymetrycznie położonymi wejściami akustycznymi
Więcej niż dwoma wejściami akustycznymi