X1000
Największy stosunek współczynników kierunkowości dla kątów padania z przodu mikrofonu (-90* < p < +90*) i kątów padania z tyłu mikrofonu (+90* < p < +270*) występuje dla charakterystyki kierunkowości:
Ósemkowej
Hiperkardioidalnej
Superkardioidalnej
Kardioidalnej