X0100
 Wystąpienie ujemnej podatności w schemacie zastępczym przetwornika elektromagnetycznego skutkuje: 
 Zwiększeniem zniekształceń nieliniowych 
 Pogorszeniem charakterystyki częstotliwościowej przetwornika w zakresie małych częstotliwości 
 Pogorszeniem charakterystyki częstotliwościowej przetwornika w zakresie dużych częstotliwości 
 Zwiększeniem skuteczności przetwornika 