X1000
 Elektryczna impedancja unieruchomionego przetwornika typu magnetycznego jest: 
 Indukcyjnością i rezystancją połączonymi szeregowo 
 Indukcyjnością i rezystancją połączonymi równolegle 
 Pojemnością i konduktancją połączonymi szeregowo 
 Pojemnością i konduktancją połączonymi równolegle 