X0100
Dla rezonansu układu z tłumieniem częstotliwość rezonansu wychylenia jest:
zawsze większa niż częstotliwość rezonansu wychylenia układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności
zawsze mniejsza niż częstotliwość rezonansu wychylenia układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności
taka sama jak częstotliwość rezonansu wychylenia układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności
może być mniejsza lub większa niż częstotliwość rezonansu wychylenia układu bez tłumienia o takiej samej masie i sztywności