X0100
 W przetworniku elektromagnetycznym o kotwicy zrównoważonej występuje w stosunku do przetwornika o kotwicy swobodnej: 
 Zwiększenie składowej stałej sity działającej na kotwicę 
 Zmniejszenie harmonicznych parzystych 
 Zmniejszenie harmonicznych nieparzystych 
 Brak jest wpływu zrównoważenia na składową stałą siły i zniekształcenia nieliniowe 